**Załącznik nr 2**

**Znaki i sygnały ostrzegawcze**

**Znaki ostrzegawcze wykładane w miejscu startu**

Znaki wykładać z kombinacji płócien o wymiarach 6 m x 2 m w kontrastującym kolorze lub odpowiednio przenośnych świateł elektrycznych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sygnał w dzień** | **Sygnał w nocy** | **Znaczenie sygnału** |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 m |  | Żądanie wylądowania wszystkich statków powietrznych będących w lotach nad lotniskiem.  U w a g i:   1. lądowanie odbywa się kolejno 2. w lotach szybowcowych zamiast **T** należy wyłożyć⇧ |
| 10 m |  | Zakaz lądowania dla wszystkich statków po­wietrznych oraz sygnał zabraniający wyrzu­cania skoczka. Uwaga: statek powietrzny wyrzucający skoczka powinien przejść na drugi krąg i wykonać ponowny nalot do skoku. |
| 10 m    10m |  | Nakaz lądowania ze skoczkiem na pokładzie. |

###### Sygnały podawane przy wykonywaniu lotów za wyciągarką

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sygnał z miejsca startu** | | **Sygnał z wyciągarki** | |
| **Sygnał tablicą** | **Znaczenie sygnału** | **Sygnał świetlny** | **Znaczenie sygnału** |
|  | Przygotować się do naprężania liny, ściągarka przygotowana do rozwijania linki (jeżeli występuje) | Czerwony i zielony ciągły jednocześnie | Przygotowałem wyciągarkę – jestem gotów do naprężania i ciągnięcia |
|  | Można naprężać linę | Zielony ciągły | Zaczynam ciągnąć lub można ściągać linkę (sygnał po wykonaniu ciągnięcia) |
|  | Lina naprężona | Czerwony ciągły | Nie mogę ciągnąć lub nie ściągać linki (sygnał po wy­konaniu ciągnięcia) |
|  | Szybowiec ruszył | Zielony przerywane | Sygnał zrozumiałem |
|  | Przerwać ciągnięcie lub unieważniam poprzedni sygnał | Czerwony przerywany | Sygnału nie zrozumiałem |
|  | Ciągnąć wolniej |  | |
|  | Ciągnąć szybciej | Tablica sygnalizacyjna o wymiarach minimum 60x120 cm, z jednej strony koloru białego, z drugiej czerwonego.  Malowanie: strona tablicy koloru białego ma obramowanie szerokości 10 cm koloru czerwonego,  a strona tablicy koloru czerwonego – obramowanie szerokości 10 cm koloru białego. | |
| Obroty tarczą  w poziomie | Linka niewyczepiona i linka ściągarki odcięta  (jeżeli występuje) |